**2016 m. FIA BALTIC RALLY TROPHY III ETAPAS**

**2016 m. LIETUVOS RALIO ČEMPIONATO VI ETAPAS**

**„DHL RALLY ELEKTRĖNAI 2016“**

**III Event of 2016 FIA Baltic Rally Trophy**

**VI Event of 2016 Lithuanian Rally Championship**

**SAUGUMO ĮRANGOS DEKLARACIJA/ DECLARATION OF SAFETY EQUIPMENT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| image001-46 | Saugumo įrangaFitted and safety equipment | | **Starto nr.:**  **Start no.:** |  | | **Grupė/klasė:**  **Group/class:** |  |
| Varžybų pavadinimas:Name of the rally: | | BRT III etapas / LRČ VI event„DHL Rally Elektrėnai 2016“ | | | Patvirtinta:Approved: | |
| Pareiškėjas / Entrant: | |  | | | Pildo organizatorius /  Organiser fills this | |
| Automobilio markė / Car make: | |  | | |
| Automobilio modelis / Car model: | |  | | |
|  | | | | | | | |
| FIA/LASF Techninio paso numeris:FIA/ASN Technical passport number: | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| FIA homologacija (išskyrus L, SG grupes)FIA homologation form (except L, SG groups) | |  | | | | | |
| 1. KOMBINEZONAI / OVERALL (SUITS) | | 1986 arba 8856-2000 Standartas / 1986 or 8856-2000 Standard | | | | | |
|  | | I VAIRUOTOJAS / DRIVER | | | II VAIRUOTOJAS / CO-DRIVER | | |
| Gamintojas / Make: | |  | | |  | | |
| Homologacijos numeris:Homologation number: | |  | | |  | | |
| ISO apatiniai (privaloma A, N, L, R grupėms): **ISO underwear (compulsory in A, N, L, R groups):** | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| 2. ŠALMAI / HELMETS | | | | | | | |
|  | | I VAIRUOTOJAS / DRIVER | | | II VAIRUOTOJAS / CO-DRIVER | | |
| Standartas / Standard: | |  | | |  | | |
| Gamintojas / Manufacturer: | |  | | |  | | |
| Modelis / Model: | |  | | |  | | |
| Serijos numeris / Serial number: | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| 3. SAUGOS DIRŽAI / SAFETY BELTS | | 8853-98 Standartas / 8853-98 Standard | | | | | |
|  | | I VAIRUOTOJAS / DRIVER | | | II VAIRUOTOJAS / CO-DRIVER | | |
| Homologacijos numeris / Homologation number: | |  | | |  | | |
| Negalioja po / Not valid after: | |  | | |  | | |
| Tvirtinimo taškų skaičius:Amount of mounting points | |  | | |  | | |
| Gamintojas / Manufacturer: | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| 4. SĖDYNĖS / SEATS | | 8855-99 arba 8862/2009 Standartas / 8855-99 or 8862/2009 Standard | | | | | |
|  | | I VAIRUOTOJAS / DRIVER | | | II VAIRUOTOJAS / CO-DRIVER | | |
| Gamintojas / Manufacturer: | |  | | |  | | |
| Modelis / Model: | |  | | |  | | |
| Homologacijos numeris / Homologation number: | |  | | |  | | |
| Gamybos data (galioja 5 metus): **Manufacturing date (validity: 5 years)** | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Starto nr.: / Start no.: | | | |  | |
| 5. GESINTUVAI / FIRE EXTINGUISHERS | | | | | | | | | | |
| Automatinė sistema / Automatic system | | | | | | | | | | |
| Homologacijos numeris: **Homologation number:** |  | | | Patikrinimo data:Checking date: | | | |  | | |
| Gamintojas:Manufacturer: |  | | | Kitas patikrinimas:Next checking: | | | |  | | |
| Galioja 2 metus / Validity: 2 years | | | | | | | | | | |
| Rankinė sistema / Manual system | | | | | | | | | | |
| Gamintojas: **Manufacturer:** |  | | | Patikrinimo data:Checking date: | | | |  | | |
| Svoris, kiekis:Weight, quantity: |  | | | Kitas patikrinimas:Next checking: | | | |  | | |
| Galioja 2 metus / Validity: 2 years | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 6. KURO BAKAS / FUEL TANK | | | | | | | | | | |
| Bakas 1 / Tank 1 | | | | | | | | | | |
| Gamintojas: **Manufacturer:** |  | | | Originalus (pažymėti „X“): Original (indicate „X“): | | | |  | | |
| Pagaminimo data:Manufacturing date: |  | | | Standartas FT3-1999 arba …:Standard FT3-1999 etc …: | | | |  | | |
| Talpa:Capacity: |  | | | Galioja iki (data):Validity date: | | | |  | | |
| Galioja 5 metus / Validity: 5 years | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 7. SAUGOS LANKAI / ROLL CAGE | | | | | | | | | | |
| **Homologacija : Homologation:** | |  | | --- | |  | | FIA | |  | | --- | |  | | | | LASF nacionalinėASN national | pažymėti „X“indikate „X“ | | | |
| Homologacijos numeris: **Homologation number:** |  | | | Medžiaga:Material: | | | |  | | |
| Homologacijos data:Homologation date: |  | | | Minkštosios homologuotos saugos lankų apsaugos: **Homologated soft tube protections:** | | | | | | |  | | --- | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| 7. PASTABOS / REMARKS | | | | | | | | | | |
| Savo parašais patvirtiname, kad pateikta informacija yra tiksli, ir esame informuoti, kad, esant neatitikimams, ekipažui gali būti taikomos baudos. With our signatures we confirm that the provided information is precise and correct.  We are informed that we can be penalized in case of discrepancy. | | | | | | | | | | |
| Visa įranga atitinka FIA ir LASF techninius reikalavimus / All equipment complies with FIA and LASF requirements.Prisiimame visišką atsakomybę už šiame dokumente pateiktos informacijos teisingumą. **We assume full responsibility for the information contained herein justice.** | | | | | | | | | | |
| Data / Date: |  | | | Laikas / Time: | | | |  | | |
| Ekipažo atstovai **Competitors:** | I Vairuotojas / Driver: | | |  | | | | | | |
| II Vairuotojas / Co-Driver: | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Data / Date: |  | | | Laikas / Time: | | | |  | | |
| Pareiškėjas / Entrant: |  | | | Parašas / Signature: | | | |  | | |
| **DĖMESIO!** **Šį pilnai užpildytą dokumentą su parašais privaloma pateikti techninės komisijos metu.**  **ATTENTION! Signed and fully filled this document must be submitted during scrutineering.** | | | | | | | | | | |